｢4호(농림위성) 탑재체 개발｣ 주관연구기관 공모 참여 의향조사 계획

(우주기술단, 042-869-7806)

본 의향조사는 ｢차세대중형위성 2단계 개발사업 4호(농림위성) 탑재체 개발｣ 주관연구기관 공모에 앞서 국내 기업의 참여 의향조사 및 이를 통해 동 사업 참여를 독려하기 위한 것임

1. 조사하는 사항

○ 귀사의 동 사업 참여 의향 및 희망하는 참여 형태 등

- 참여 의향 : 참여(또는 미 참여) 여부

- 희망하는 참여 형태 : 사업 전체 주관 또는 부체계(또는 구성품) 제작 용역(참여를 희망하는 부체계 및 구성품이 있는 경우 제시)

- 기타 의견 : 제시 규격의 TBR에 대한 제안 및 동 사업 참여 관련 전반에 대한 의견

2. 조사 기간 : 2019년 7월 16일(화) ~ 2019년 7월 26일(금), 18:00

- 회신 방법(조사표 작성 후 E-mail로 참여 의향 회신) : space@nrf.re.kr

3. 사업 추진 개요

○ 건명 : 차세대중형위성 2단계 개발사업 4호(농림위성) 탑재체 개발

○ 사업기간 : 협약(‘19. 하) ∼ ‘23.07(위성본체 장착용 비행모델 탑재체는 ’22.04 이전에 완성)

○ 국고지원 : 총 428억원(‘19년 사업비 : 70억원)

※ 위 사업비 외에 동 사업 발주처(농촌진흥청, 산림청)가 분담하는 발사/보험 비용은 발사/보험 관련 업무 및 계약의 주체인 2단계 개발 사업 시스템/본체 총괄주관기관(별도 선정)에 일괄 지급 함

○ 주관연구기관 주요 업무범위 및 의무

- 탑재체 설계, 제작, 조립․시험, 운영 등과 관련된 연구 및 기술개발

- 시스템, 위성본체, 지상국(한국항공우주연구원 지상국), 발사체(추후 확정)와 호환성 확보

- 위성체 총조립시험 기술지원(ETB 검증 단계 포함)

- 발사 및 초기운영(탑재체 검보정 포함) 기술지원*

* 위성인도 이후 탑재체 오동작시 원인분석⋅복원 지원 등을 포함

- 차세대중형위성 2단계 개발 사업 시스템 형상관리** 절차 준수

** 2단계 개발 사업 시스템/본체 총괄주관기관(별도 선정)이 선행 정부 위성 개발 절차에 준해서 관리

- 우주핵심기술개발사업 및 정부 위성 사업 등의 성과와 연계해서 위성 기술의 자립도(사업 기획단계의 성과물 수준 국산화율 예측, 97% 이상) 제고 및 위성 부품 산업 육성을 지원

- 한국항공우주연구원의 탑재체 개발 기술 관리·감독*** 수용

*** 기술 관리ㆍ감독의견(권고사항) 수용여부는 주관연구기관 책임 하에 결정(기술 관리ㆍ감독 결과에 대한 이의, 조정 신청 가능)

○ 주관연구기관 선정방법 : 기술 제안서 평가 (가점 부여 등으로 기업체 우대 예정)

- (공모 신청 자격) 비행모델 전자광학탑재체, 전자광학탑재체 부분체, 전자광학탑재체 구성품 중 하나 이상을 제작하여 납품한 실적이 있거나, 계약하여 개발하고 있는 국내 기업 또는 기관으로 연구개발사업 관련 처리규정 등에 따른 소정의 조건을 충족하는 기관

4. 탑재체 개발 주요 요구

○ 연구개발 대상 구성품

부체계	구성품․기술	주요기능	비 고
전자광학(EOS)	광구조부	각종 반사경 및 지지 구조물로 구성되는 광역관측 카메라	비행모델
	카메라 전자	광구조부를 이용해 수광되는 광신호를 전기적 신호로 변환
자료전송	자료처리기	on-board 관측 자료를 압축․암호․패킷 처리 및 저장
	변조기	디지털 영상신호를 X-밴드 신호로 변환
	안테나	X-밴드 신호를 무선신호로 변환 및 지상 송신
제어	임무제어기	임무 시나리오에 따라 탑재체 구성품의 운영을 제어
기타	연결수단	탑재체 구성품간 신호 송수신 경로를 설정
	기술자료 도출	탑재체 사양서 등 기술자료 약 80종(단계별 기술검토 회의 자료는 별도) 도출
	EGSE	위성체 총조립 및 발사 업무 지원 단계 활용을 위해 ‘자료전송’ 부체계의 유․무선 영상신호 체인 지상 검증

○ 주요 규격

구 분

개발 사양

비고

임무

농작물 작황 및 농업환경자원 관측, 산림자원평가, 산림변화 모니터링 및 산림재해 감시 및 해외 산림 관측 등을 위한 광역 지구관측 영상 제공

GSD

MS: ≤5m(altitude: 888km)

Spectral Band 및 성능

․ 밴드 수 : ≥5

중심파장 및 폭 (nm) (TBR)	SNR(TBR)	MTF(%)(TBR)	Radiance W/(m2*micron*sr) (TBR)
			Min	Ref	Max
(B) 490, 65	≥ 100	≥ 15	11.7	128	317.04
(G) 560, 35	≥ 100	≥ 15	6.49	128	334.23
(R) 665, 30	≥ 100	≥ 14	3.31	108	337.41
(RE) 705, 15	≥ 100	≥ 13	2.61	74.5	300
(NIR) 842, 115	≥ 100	≥ 10	0.95	103	253.4

※ Min 값은 낮은 반사율(예, 낮은 태양 고도) 지역이나 침엽수립 같은 지역의 식별을 위한 최소 수준이며, Max 값은 원칙적으로 높은 반사율을 가지는 지표(eg. 빙하, 눈)에 대해 신호가 포화(Saturation)되지 않아야 함. 제안자는 동 요구의 만족 여부(근거)를 포함하여 상기 임무에 부합하는 Min, Ref. Max를 재정의 및 제안하여야 함

Swath width

≥120km

Lifetime in Orbit

≥5 years

Reliability

≥0.75

Duty Cycle

10% (신뢰성 설계 기준)

Data Storage

≥1.5Tbits (BOL), ≥1.4Tbits (EOL)

변조 방식

QPSK

Downlink Data Rate

≥640Mbps

2중 편파 적용 가능

Radiometric Resolution

≥12bits

Mass (비행모델)

≤145kg ± δ

δ(편차) ≤10%

NUC

DSNU, PRNU

Compression

JPEG(normal CR ≥3, TBR)

No-compression 지원

Encryption

적용

안테나

한반도 관측자료 실시간 전송을 지원

2축 gimbal 등 적용

EOS Envelope

TBR

Peak Operating Power

≤600W

※ TBR, To be Resolved (제안자의 제안 등을 기초로 사업 주체간 협의)

○ 제품보증 요건

- 선행 위성(차세대중형위성 1호) 제품보증 요건에 부합하도록 제품보증 및 형상관리

※ 성능 및 품질 그리고, 발주자와 협의된 요건과 관련된 모든 불일치 사항은 발주자의 검토* 및 승인을 요함

* 발주자가 권한을 위임한 경우, 제3의 기관이 기술 검토 수행 가능

5. 조사표(아래 조사표 만 회신 가능)

조사항목		답변 내용
참여 의향		ㆍ참여 (또는 미 참여) 여부
희망하는 참여 형태		ㆍ사업 전체 주관 또는 부체계(또는 구성품) 제작 용역(참여를 희망하는 부체계 및 구성품이 있는 경우 제시)
기타 의견		ㆍ제시 규격의 TBR에 대한 제안 및 동 사업 참여 관련 전반에 대한 의견
...
소속기관명		ㆍ
연락처		ㆍ부서명 : ㆍ답변자 : ㆍ☎(사무실 전화번호 만) :

6. 조사 방법 : 한국연구재단 홈페이지에 공지

7. 기타 사항 : 본 조사 기간 동안 참여 의향을 제시하지 않았음에도 공모 기간에 참여 가능