참고1		ISRO 우주궤도 과학실험 공고 요약

□ 개요

ㅇ 인도우주연구기구(ISRO)는 자국의 기사용 우주발사체(PSLV*) 4단을 과학 실험용 궤도 플랫폼(“PS4-Orbital Platform”)으로 재활용 계획

* Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV): 인도 4단 우주발사체로 48개 위성 발사 등 저궤도, 태양동조궤도, 정지궤도, 달궤도 등 다양한 임무 완수

ㅇ ISRO는 PSLV 4단 인프라를 활용, 산업계‧학계에서 활용하는 우주기반 궤도 내 과학실험을 위한 탑재체 제안 요청 및 공모 중

□ 주요 내용

ㅇ 과학 실험 탑재체 분야

- 미세 중력, 우주 로봇 시연, 랑데부 실험, 소형 위성 기술, 레이저 통신 기술 등

ㅇ 개별 탑재체당 궤도 플랫폼 사양

- 무게/부피 : 최대 10kg/1~3U

- 출력/기간 : 최대 10W/1~6개월

※ 세부사항은 참고자료(붙임 1) 및 ISRO 홈페이지(www.isro.gov.in) 참조

□ 운영 계획

ㅇ 제안서 접수 마감: 2019년 12월 31일

ㅇ 접수/문의: Director, Space Infrastructure Programme Office

- Email : sipo@isro.gov.in

- 우편 : ISRO HQ, Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore-560 231

ㅇ 선정 절차 : ‘선정 위원회’를 통한 결정 후 개별 이메일 통보

□ 기타 사항

ㅇ 본 공고에 따른 탑재체 선정유무 결정 권한 및 최종 선정된 탑재체의 발사 일정 등의 결정은 ISRO가 보유

참고2		ISRO 과학로켓 실험 탑재체 공고 요약

□ 개요

ㅇ 인도우주연구기구(ISRO)는 고고도 지역 대기 연구를 위하여 주기적으로 발사하는 과학로켓(Sounding Rockets)에 실험용 탑재체 실험 지원

□ 주요 내용

ㅇ 인도 남단 TERLS 발사장*에서 발사하는 과학로켓을 이용하여 적도 근처의 60~110km 고도 대기권, 전리층 탐사 과학실험 희망자 모집

* Thuma Equatorial Rocket Launching Station(TERLS): 트리반드룸州 툼바 소재

※ 과학로켓 사양 (발사장에 S밴드 원격 측정장비, C밴드 및 S밴드 추적레이더 보유)

이름	무게 및 고도	유효 탑재채	전력	지속비행시간
RH 200	5kg, 60km	직경 115mm x 100mm	28W@28V	250초
RH 300 MKⅡ	20kg, 110km	직경 280mm x 500mm	80W@28V	320초

ㅇ 과학 실험 분야(미확정)

※ 대기 및 우주 과학, 천문학 및 천체 물리학 분야 아이디어 제안 요구

- (주요 예시) △에어로졸 실험 △중간 대기권 바람, 온도, 구성 연구 △유성 연기 입자 감지 △전리층 전자 밀도, 불규칙성, 이온 구성 △플라즈마, 태양, 천제 물리학 △외행성의 대기광, 전기광 △플라즈마 버블 연구 △전파 확산 연구 △ 증기/트리 매틸 알루미늄 (TMA) 추적 연구 등

※ 세부사항은 참고자료(붙임 2) 및 ISRO 홈페이지(www.isro.gov.in) 참조

□ 운영 계획

ㅇ 제안서 접수 마감 : 2019년 12월 31일

ㅇ 접수 및 문의처 : Director, Space Science Programme Office

- Email : sr-ao@isro.gov.in

- 우편 : ISRO HQ, Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore-560 231

ㅇ 선정 절차 : ‘선정 위원회’를 통해 최종 결정 후 이메일 통보

□ 기타 사항

ㅇ 선정된 탑재체의 발사일정 및 과학적 기기 선택 권한 등은 ISRO가 보유