견 적  요 청 서

1. 일반조건

□ (건    명) 접경유역 모니터링 위성영상 직수신 인프라 제조구매설치

□ (납품장소) 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125(K-water연구원)

□ (기타조건) 긴급입찰로 진행 예정

2. 품명 및 규격

품 명	규 격	수 량	비 고
안테나 시스템	￭ 7.3m 안테나 ￭ 안테나 포지셔너 및 제어 장치 ￭ GNSS 안테나 및 수신기 ￭ Dehydrator ￭ X-band Feed 및 Downconverter ￭ High Rate Data Receiver (수신 모뎀)	1 식
기반 시설	￭ 안테나 및 Radome 기초대 ￭ 통신, 전원케이블 ￭ 접지 및 피뢰시설 ￭ CCTV 및 서치라이트	1 식
서버실	￭ 위성자료 수신 및 제어 ￭ SAR 영상처리 ￭ 댐 수위 추정 및 DBMS 구축 ￭ 위성영상 주문 및 수집 ￭ Access Floor ￭ 항온항습기 ￭ UPS ￭ 출입보안 지문인식시스템 ￭ 출입보안 CCTV 및 NVR ￭ RACK, KVM console ￭ Network Switch, 방화벽	1 식
SAR 영상 라이선스	￭ 고해상도 상용 SAR 위성영상	1 식

3. 제출방법

□ (제출기한) ‘21.05.13.(목) 18:00까지

□ (제출방법) 견적 회신 공문 및 견적서 E-mail 송부

◦ 한국우주기술진흥협회 명기, 견적연월일 표기

□ (문 의 처) 한국우주기술진흥협회

이세환 부장(02-6494-0020, shlee@kasp.or.kr)

붙임 1		품명 및 세부 규격

품 명	규 격
안테나 시스템	￭ 7.3m 안테나 ￭ 안테나 포지셔너 및 제어 장치 ￭ GNSS 안테나 및 수신기 ￭ Dehydrator ￭ CCTV 및 서치라이트 ￭ 통신 및 전기케이블, 트레이
RF Equipment	￭ X-band Feed 및 Downconverter ￭ High Rate Data Receiver
위성자료 수신 서버/소프트웨어	￭ 위성자료 수신 제어 서버 - CPU : Xeon 2.4Hz(4Core) * 2EA - RAM : 16GB - SSD : 400GB - HDD : 4TB - NIC : 1Gbps, 10Gbps - OS : Linux ￭ 위성자료 수신 소프트웨어 ￭ 백신소프트웨어
위성자료 수신 제어 워크스테이션/소프트웨어	￭ 위성자료 수신 제어 워크스테이션 - CPU : 2.4Hz(8Core) - RAM : 8GB - HDD : 4TB - NIC : 1Gbps - OS : Win 10 Pro ￭ 위성자료 수신 소프트웨어 및 백신소프트웨어 ￭ 32인치 4K LED 모니터
SAR 영상 처리 서버/소프트웨어	￭ SAR 영상처리 서버 - CPU : 2.4Hz(8Core) * 2EA - RAM : 512GB - SSD : 400GB - HDD : 30TB - NIC : 1Gbps, 10Gbps - OS : Linux ￭ SAR 영상처리 소프트웨어
댐 수위 및 수면적 추정	￭ 댐 수위 추정 산출 서버 - CPU : 2.4Hz(8Core) * 2EA - RAM : 512GB - SSD : 400GB - HDD : 30TB - NIC : 1Gbps, 10Gbps - OS : Linux ￭ 댐 수위/수면적 추정 알고리즘 시스템화 ￭ 댐 수위 추정 연동 ￭ 백신 소프트웨어
SAR 위성 영상 주문 및 자료수집 워크스테이션/ 소프트웨어	￭ SAR 위성 영상 워크스테이션 - CPU : 2.4Hz(4Core) - RAM : 8GB - HDD : 4TB - OS : Linux ￭ 위성영상 주문 및 수집 소프트웨어 ￭ 백신 소프트웨어
서버실	￭ Access Floor 등 서버실 구축 ￭ 항온항습기 ￭ 출입보안시스템 ￭ 출입보안 CCTV 및 NVR ￭ 네트워크 공사, 전기공사
UPS	￭ 전압 : 3상 4선식 ￭ 용량 : 10kVA / 8kW ￭ 삼상 전압 안정도 : 2%이하 ￭ 절체시간 : 0 ￭ 정전보상시간 : 30분이상
Rack & KVM Console	￭ RACK : 42U(표준규격 19인치) ￭ KVM Console - Display type : Flat-panel LCD - Size : 15인치 이상 - Type : 1U
방화벽	￭ 과학기술정보통신부 CC 인증등급 EAL 4 이상 ￭ 국가정보원 검증 필 제품 ￭ GS 인증 1등급 ￭ TTA IPv6 Verified(인증서 제출), 인증범위 – Router Core ￭ 사양 - Network Card : 1Gbps Ethernet Adaptor 4Port 이상 - F/W Throughput : 2Gbps(MAX) - Concurrent Session : 1,000,000
네트워크 스위치	￭ Ports : 1Gbps 8 Ports 이상, 10Gbps 12 Ports 이상 ￭ System memory 256MB 이상
안테나 및 Radome 기초대	￭ 안테나 및 Radome용 기초대 설계 - 기초대 공사(가설 / 토 및 지정 / 철근콘트리트 공사 등) - 전기간설설비/전등설비/전열설비/냉난방전원설비 공사 ￭ CCTV 및 서치라이트 ￭ 피뢰침
고해상도 SAR 영상 수신	￭ 댐 수위 추정을 위한 SAR 영상 - Stoplight(213회 촬영)